|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description on the board | Pin | Type of In-/Output | Type of In-/Output | Type of In-/Output |
| SVP | GPIO36 | ADC0 |  |  |
| 25 | GPIO25 | ADC18 |  |  |
| 26 | GPIO26 | ADC19 |  |  |
| SD1 | GPIO8 | FLASH D1 |  |  |
| CMD | GPIO11 | FLASH CMD |  |  |
| SD0 | GPIO7 | FLAASH D0 |  |  |
| CLK | GPIO6 | FLASH SCK |  |  |
| 3V3 | 3V3 |  |  |  |
| GND | GND |  |  |  |
| 5V | 5V |  |  |  |
| SVN | GPIO39 | ADC3 |  |  |
| 16 | GPIO16 | RTC |  |  |
| 5 | GPIO5 | OLED SDA |  |  |
| 4 | GPIO4 | ADC10 | Touch0 | OLED SCL |
| 0 | GPIO0 | ADC11 | Touch1 |  |
| 2 | GPIO2 | AD12 | Touch2 |  |
| 14 | GPIO14 | ADC16 | Touch6 |  |
| 12 | GPIO12 | ADC15 | Touch5 |  |
| 13 | GPIO13 | ADC14 | Touch4 |  |
| 15 | GPIO15 | ADC13 | Touch3 |  |
| RX | GPIO3 | RXD0 |  |  |
| TX | GPIO1 | TXD0 |  |  |
| 3V3 | 3V3 |  |  |  |
| GND | GND |  |  |  |
| GND | GND |  |  |  |
| 5V | 5V |  |  |  |